https://prosto-tak.ru/vosstanovlenie-proshivki-wd-mybook-world-edition-ii-blue-ring/


Для обновления или первоначальной установки прошивки необходимо:

1. Извлечь жесткий диск из NAS и подключить его к компьютеру под управлением Linux. В моем случае это Ubuntu 18.04, диск подключал через внешний USB. Диск определился как sdd. У вас это может быть любая буква sdX, в зависимости от количества уже имеющихся в системе дисков.
Все дальнейшие команды необходимо проводить с той буквой, под которой определился диск.

2. Распаковать основной zip архив, переходим в папку rescue и выполнить последовательно команды:

 dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1M count=3000
 dd if=rescue.img of=/dev/sdd status=progress
3. Открыть файл sdd_PTAB в редакторе, и заменить sdd на вашу букву.

4. Выполнить команду для создания разделов:

sfdisk /dev/sdd < sdd_PTAB
5. Разметить оставшееся место под четвертый раздел:

cfdisk /dev/sdd
в разделе Тип указать TYPE=fd. После разметки выходим из cfdisk

6. Выполняем еще несколько команд:

Форматируем основной раздел:

mkfs.ext3 -m 0 /dev/sdd4
Заливаем в системные разделы образы:

bunzip2 < sdd1_IMA.BZ2 > /dev/sdd1
bunzip2 < sdd2_IMA.BZ2 > /dev/sdd2
bunzip2 < sdd3_IMA.BZ2 > /dev/sdd3
Отключаем логирование:

tune2fs -c -1 -i 0 /dev/sdd1
tune2fs -c -1 -i 0 /dev/sdd3
tune2fs -c -1 -i 0 /dev/sdd4
7. Создаем папку, и монтируем туда первый раздел sdd:

mkdir sdd1
mount -t ext3 /dev/sdd1 sdd1
Открываем в редакторе таблицу разделов

nano sdd1/etc/fstab
И меняем
/dev/md4 на /dev/sda4
(здесь именно sda4, т.к. для NAS жесткий диск будет единственным в системе и нумерация начнется с буквы «a»

7а (опционально). Для включения ssh, отредактировать файл nano sdd1/etc/inetd.conf и убрать решетку # перед строкой с ssh

8. Отмонтируем раздел

umount sdd1
Отключаем диск от компьютера и вставляем обратно в NAS, включаем его. NAS должен быть подключен к локальной сети с DHCP.
Через некоторое время NAS запустится, получит ip адрес (можно посмотреть в админке роутера)

9. Открываем в браузере ip адрес NAS, у меня это 192.168.1.222
Вводим дефолтные логин-пароль:
admin
123456

Их необходимо поменять.

Переходим в раздел обновления прошивок, и обновляемся до актуальной (на момент написания статьи 02.00.19). В моем случае было два обновления, каждое по 5-7 минут. Сначала синие кольца мигают, потом погаснут. Отключать NAS в этот момент нельзя. Ждем, пока он сам включится и появиться в сети.

10. (опционально, если выполняли 7а) Проверяем ssh подключение.
Порт 22, ip адрес тот же, что и у веб-админки. Логин пароль может быть один из:
root, root
root, welc0me
admin,admin

либо юзер, которого создали в веб-админке.

Оригинал статьи: http://mybookworld.wikidot.com/rescue-procedure