-----------------------------------------------------------
- ROM file
Use ROM set for PC-88 emulator "M88" for Windows or PC-88 emulator "P88SR" for PC-98x1.
They are as follows.

[In case of using ROM set for M88]
"N80.ROM"
"N88.ROM"
"N88_0.ROM"
"N88_1.ROM"
"N88_2.ROM"
"N88_3.ROM"
"DISK.ROM"
"KANJI1.ROM"
"KANJI2.ROM" (Optional)
"JISYO.ROM" (Optional)
"2608_BD.WAV" (Optional)
"2608_HH.WAV" (Optional)
"2608_RIM.WAV" (Optional)
"2608_SD.WAV" (Optional)
"2608_TOM.WAV" (Optional)
"2608_TOP.WAV" (Optional)

[In case of using ROM set for P88SR]
"PC88.ROM"
"KANJI1.ROM"
"KANJI2.ROM" (Optional)
 : (Same as above)
-----------------------------------------------------------
□ROMファイル

Windows向けPC-88エミュレータ"M88"またはPC-98x1向けPC-88エミュレータ"P88SR"
向けのROMセットを利用します。以下の通りです。

[M88向けROMセットを利用する場合]

"N80.ROM"
"N88.ROM"
"N88_0.ROM"
"N88_1.ROM"
"N88_2.ROM"
"N88_3.ROM"
"DISK.ROM"
"KANJI1.ROM"
"KANJI2.ROM" (オプション)
"JISYO.ROM" (オプション)
"2608_BD.WAV" (オプション)
"2608_HH.WAV" (オプション)
"2608_RIM.WAV" (オプション)
"2608_SD.WAV" (オプション)
"2608_TOM.WAV" (オプション)
"2608_TOP.WAV" (オプション)

[P88SR向けROMセットを利用する場合]

"PC88.ROM"
"KANJI1.ROM"
"KANJI2.ROM" (オプション)
"JISYO.ROM" (オプション)
"2608_BD.WAV" (オプション)
"2608_HH.WAV" (オプション)
"2608_RIM.WAV" (オプション)
"2608_SD.WAV" (オプション)
"2608_TOM.WAV" (オプション)
"2608_TOP.WAV" (オプション)

PC-8801mkIISR以降のROMセットを使用可能ですが、以下の点に注意が必要です。

・PC-8801mkIISR/TR/FR/MRのROMセットを使用した場合、System Optionsでクロック
8MHzへ設定できません。実機同様の4MHz固定となります。

・2HDディスクからのブートには、PC-8801mkIIMR,PC-8801MH/MA/MA2/MC,PC-88VA/
VA2/VA3,PC-98DO/DO+といった、2HDをサポートする機種のROMセットが必要です。
これらのROMセットを使用した場合のみ、2DD/2HDモードをサポートします。


ROMファイルの配置は以下の通りです。

・Windows/Linuxは、実行ファイルと同じディレクトリに配置してください。

・ファイル名は全て大文字としてください（特にLinuxは注意してください）
